	甘肃大地新能源有限公司高台盐池工业园热源厂配套煤粉加工热风炉改造项目环境影响报告表拟审批公示

	项目名称
	甘肃大地新能源有限公司高台盐池工业园热源厂配套煤粉加工热风炉改造项目

	建设地点
	甘肃大地新能源有限公司

	建设内容
	主要建设内容为将现有1台300万大卡燃煤热风炉燃烧器更换为生物质燃烧器（HXSR-12型，热功率8400kW），停用原有SNCR脱硝系统和钠碱法脱硫系统（暂不拆除），新建1座生物质燃料储存库和1座灰渣仓，其余生产设备及工艺均不发生变化。项目总投资35万元，其中环保投资3.1万元，占总投资8.86%。

	建设单位
	甘肃大地新能源有限公司
	环评机构
	甘肃宜尚工程技术咨询有限公司

	项目主要采取的环保  措施
	项目建设必须严格按照《报告表》提出的要求，落实各项环保措施，项目建设运营中应做好以下工作： 

（一）落实大气污染治理措施。施工期主要为生物质燃烧器安装及生物质燃料暂存库建设，应严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》等规定，施工现场严格落实“六个百分百”防尘措施要求。运营期废气主要为生物质热风炉烟气、立磨磨粉粉尘及灰渣贮存粉尘。热风炉烟气与立磨磨粉粉尘一并经现有布袋除尘器处理后，通过35m高排气筒（DA001）排放；灰渣贮存于密闭式灰渣仓内。颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相应排放限值要求；二氧化硫、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相应排放限值要求；氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应排放限值要求。厂界无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值要求。

（二）加强水环境保护。施工期生活污水依托厂区现有化粪池处理。运营期不新增劳动定员，无新增生活污水；生活污水经化粪池处理后定期委托拉运至盐池工业园区污水处理厂处置；热风炉不涉及用水，无生产废水产生。

（三）落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要为生活垃圾及施工废料，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，施工废料运至住建部门指定场所处置。运营期产生的固体废物主要为布袋除尘器除尘灰、热风炉灰渣、废布袋及设备检维修产生的废润滑油、废含油抹布。布袋除尘器除尘灰经收集后作为产品（煤粉）进入成品仓；热风炉灰渣集中收集后进入灰渣仓，定期送至热源厂交由可综合利用的企业处置利用；废布袋由厂家更换并回收；废润滑油及废含油抹布属于危险废物，厂区须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危废暂存间，对产生的废润滑油及废含油抹布严格按照危险废物管理规范要求集中收集，分类分区存放于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置并严格执行危险废物转移联单制度。
（四）强化噪声污染防治。施工期合理安排施工时间，采用低噪声设备，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关要求。运营期选用高效、低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

五、加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。

六、落实环保设施安全生产。委托有资质的设计单位对环保设备设施进行正规设计，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，严格执行环保设施安全操作规程，同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。

七、项目建设单位须严格执行《报告表》提出的各项环境管理与监控计划。履行企业环境保护主体责任，加强施工期和运营期环境保护管理工作，接受生态环境部门日常监督检查。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定变更排污许可证，开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后方可正式投入运营。

八、建设单位在未取得其他行政许可部门行政许可的，不得开工建设。

	以上公示期为2026年7月1日至7月2日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式：

电子邮箱：gssgtxhbj@163.com     联系电话：0936-6626089    通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局）




