工业企业节约用水“红黑榜”管理评价标准

单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 评价要求 | 要求类型 | 分值 | 得分 |
| 1 | 必备条件 | 遵守国家、行业和地方相关节水政策标准； | 必选 | 一票否决 |  |
| 公共供水管网覆盖范围内不得使用自备水源； | 必选 | 一票否决 |  |
| 年度取用水量控制在用水计划指标内，企业产品用水量低于行业用水定额； | 必选 | 一票否决 |  |
| 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度。节水“三同时”既节水实施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”既工业企业做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 | 必选 | 一票否决 |  |
| 实施节水技术改造，使用节水新技术、新工艺、新设备，取得显著节水效果； | 必选 | 一票否决 |  |
| 年度无违法违规取用水行为或受到水行政执法部门行政处罚的； | 必选 | 一票否决 |  |
| 2 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | 可选 | 6 |  |
| 有制定节水规划、年度节水计划、用水计划。 | 可选 | 6 |  |
| 有健全的节水管理、日常巡查、节水统计等制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | 可选 | 10 |  |
| 3 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | 可选 | 6 |  |
| 有用水、节水管理部门和专(兼)职用水、节水管理人员 | 可选 | 10 |  |
| 4 | 管网(设备)管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | 可选 | 6 |  |
| 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修 | 可选 | 10 |  |
| 5 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析。 | 可选 | 10 |  |
| 内部实行定额管理，节奖超罚。 | 可选 | 6 |  |
| 6 | 水平衡 测试 | 开展水平衡测试。 | 可选 | 8 |  |
| 水平衡测试报告真实反映企业实际用水状况 | 可选 | 6 |  |
| 8 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | 可选 | 10 |  |
| 职工有节水意识。 | 可选 | 6 |  |
| 总分 | 100 |  |